1. **Üldfunktsioonid**

|  |  |
| --- | --- |
| Sisselülitamine | Vajutage pikalt  kolme sekundi jooksul, kuni süttib sinine LED. |
| Ühendamine | Kui kõlar on sisselülitatud, siseneb see automaatrežiimi; kui kõlar on seadmega varem ühendatud, ühendub see automaatselt varasema seadmega; kui mitte, siseneb see ühendamisrežiimi. |
| Väljalülitamine | Kui seade on sisselülitatud, vajutage , lülitab pikk vajutus ja kõlar välja. |
| Automaatne väljalülitus | Ühendamisrežiimis seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei ühendata seadmega 5 minuti jooksul. |
| Laadimine | Ühendage laadija seadme pesasse.  Maksustamise režiim, punane LED märgutuli süttib.  Kui seade on täis laetud, süttib sinine LED. |
| Muusikarežiim | Muusikarežiimile lülitamiseks vajutage lühidalt  ja süttib sinine LED (vaikimisi režiim). |
| filmirežiimis | Videorežiimile lülitamiseks vajutage lühidalt  ja süttib sinine LED. |
| Helitugevus | Helitugevuse suurendamiseks vajutage lühidalt . |
| Helitugevuse vähendamine | Helitugevuse vähendamiseks vajutage lühidalt . |
| Järgmine | Järgmise muusikafaili valikuks vajutage pikalt . |
| Eelmine | Eelmise muusikafaili valikuks vajutage pikalt . |
| Esitus / paus | Vajutage lühidalt , et esitada/seisata muusika, kui seade on ühendatud. |

1. **Ühendamine telefoni või meelelahutusseadmega**
   * Lülitage sisse oma telefon ja Bluetooth.
   * Lülitage Bluetooth-kõlar sisse ja sisenege ühendamisrežiimi.
   * Otsige oma telefoniga Bluetooth-seadmeid, järgides selleks telefoni juhiseid. Lisateavet saate oma telefoni kasutusjuhendist.
   * Mõne sekundi jooksul näitab telefon seadet leitud seadete loetelus.
   * Valige see ja järgige ühendamiseks telefoni juhiseid.
   * Teie telefon kinnitab ühendamiset, vajutage Jah/OK.
   * Seejärel käivitage seadme ja telefoni vaheline ühendus.
2. **Juhtmega ühendus**

Mobile Theater toetab 3,5 mm helipistiku kasutamist, kui juhtmevaba ühendust ei ole võimalik kasutada.